## Radzyń Podlaski, 27.10.2025 r.

Dot. I-ZP.271.13.2025

Wykonawcy Wszyscy

Na podstawie art.284 ust. 2 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) informuję, że do Zamawiającego od Wykonawców wpłynęły zapytania do SWZ.

## **Odpowiedzi do zapytań nr 1**

**1.**Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostawę lepszej i mocniejszej wersji; masztu oświetleniowego dookólnego 220 000 lumenów. Proponowany maszt jest przeznaczony typowo do oświetlania dużych powierzchni; jak miejsca katastrof, bazy namiotowe, czy trudno dostępne miejsca, np.; wały przeciwpowodziowe, dzięki temu że może być przenoszony a nie ciągnięty za samochodem. Dzięki przemyślanej konstrukcji, nie trzeba używać samochodu do przestawienia masztu, wystarczy go zdemontować, w ciągu 3 minut przenieść i rozstawić w pożądanym miejscu. Co daje dodatkowe atuty w nieprzewidywalnych i bardzo trudnych warunkach. Do zasilania masztu wystarczy agregat prądotwórczy o przykładowej mocy około 2kW, który również możemy zaproponować. Proponowane rozwiązanie; Parametry techniczne: Światło: 220 800 lm Źródło światła: diody LED Klosz: polikarbonat Zasilanie: 230V/AC Moc: 1700 W Wymiary: wysokość: 93 cm średnica: 40 cm Waga lampy: ok. 17 kg Klasa szczelności: IP54 Zakres temp. pracy: -15°C do +40°C Dł. kabla: 10 m Oświetlana powierzchnia: 6000 m2 Posiada przycisk włączania/wyłączania. Odporna na porywy wiatru do 110 km/h. Możliwość montażu na przenośnym statywie, samochodzie lub przyczepie. W zestawie; Statyw korbowy dostarczany w zestawie; Waga 24,5 kg Nośność 75 kg Wysokość 5 m Podnoszony za pomocą systemu korbowego W zestawie skrzynia transportowa na lampę. Agregat prądotwórczy 2-3k

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.**

Wójt Gminy

(-) Daniel Grochowski