Radzyń Podlaski, dnia 8.04.2024 r.

I-ZP.271.2.2024

Wykonawcy Wszyscy

Na podstawie art.284 ust. 2 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz .U. z 2023 r. poz 1605) informuję, że do Zamawiającego od Wykonawców wpłynęły zapytania do SWZ.

Proszę o wyjaśnienie zawartości opisu w części 2 zamówienia:

Ad.1.W zał. 5.2 OPZ pomoce dydaktyczne- profesjonalny miernik cyfrowy jest złożony z 2 opisów – miernika rezystancji i miernika elementów RLC , co za tym idzie nie istnieje na rynku produkt który spełniłby opis przedmiotu zamówienia. wnosimy o zweryfikowanie OPZ w zakresie poz. 17.

Ad. 2 Poz. 17 zał. 5.2 czy zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie mierników o parametrach: HANTAK 1832 C?

Odpowiedz do Ad.1 i Ad.2

W związku z zapytaniem oferenta odnośnie produktu: Profesjonalny miernik cyfrowy multimetr prądu LCD , wynikającym z faktu braku dostępności wskazanych na podstawie opisu Zamawiającego mierników w ilości 10 sztuk na rynku Zamawiający dopuszcza dostarczenie profesjonalnych mierników multimetr mierzących wartości elektryczne, prądu stałego i przemiennego, częstotliwość, a także pozwalające na sprawdzenie rezystancji, ciągłości obwodu, bezdotykowej detekcja pola elektrycznego EF do zastosowania w pracowni szkolnej.

Miernik powinien umożliwiać pomiar co najmniej :

napięcia prądu stałego i zmiennego od co najmniej 0,01mv do 1kV,

natężenia prąd stałego i zmiennego od co najmniej 0,1 µA do 8A,

rezystancji od co najmniej 100mΩ do co 60MΩ,

pojemności od co najmniej  10pF do 3000µF,

częstotliwości dla 6V od minimum 10 Hz do 10 kHz, aż do zakresu 1000V gdzie zmierzy częstotliwość od minimum 45H do 1kHz,

temperatury od co najmniej -50 do 1000°C,

a także bezdotykowo wykrywać obecności napięcia prądu przemiennego w instalacji oraz sprawdzić test ciągłości instalacji oraz test diody. Musi posiadać zabezpieczenie przed złym podłączeniem przewodów oraz wyświetlacz LCD. Zasilanie bateryjne.

Ad. 3 Poz. 81 zał. 5. 2 prosimy o podanie szerokości szafy.

Odpowiedź: Szerokość min. 110 cm -max. 130 cm

Wójt Gminy

(-) Wiesław Mazurek